**Инструкция**

 **по постановке и снятию с охраны оборудования охранной сигнализации системы «Протон»**

Постановка и снятие осуществляется с помощью идентификаторов, которые подразделяются на два вида, первый вид идентификатора ключ TM(Рис.1), второй четырёхзначный пароль. Для распознавания идентификатора используются исполнительные устройства, для ключа ТМ считыватель (Рис.2), для пароля клавиатура (Рис.3).



 **Рис. 1 Рис. 2 Рис.3 Рис.4**

Для постановки объекта под охрану с помощью ключа ТМ необходимо приложить ключ к скважине исполнительного устройства вследствие чего произойдет распознавание идентификатора и начнется периодичная работа встроенного звукового излучателя (с интервалом 1 раз в секунду), это означает что оборудование перешло в режим отсчета времени на выход, которое как правило составляет одну минуту(в случаях если идентификатор не распознан излучатель просигнализирует 2 раза, если идентификатор неисправен не произойдет никакой реакции). За данный период времени необходимо покинуть охраняемую зону, дождаться окончания отведенного времени и убедиться, что выносной свето-звуковой излучатель (рис.4) загорелся, после чего осуществить звонок на пульт центрального наблюдения сообщить Ф.И.О., а также номер объекта вставшего под охрану.

 Снятие объекта с охраны происходит следующим образом, при открытии входной двери охраняемого объекта оборудование переходит в режим отсчета времени на вход(сигнализируя встроенным звуковым извещателем), за данный период времени необходимо приложить ключ ТМ к скважине исполнительного устройства, вследствие чего прекратится работа встроенного звукового извещателя, что указывает на переход оборудование в режим снят с охраны. Далее необходимо осуществить звонок на пульт центрального наблюдения сообщить Ф.И.О., а также номер объекта снявшегося с охраны. В случаях когда идентификатор прикладывается позже отведенного времени на вход, оборудование переходит в режим блокировки исполнительного устройства на время до 10 минут.

 Для постановки и снятия с помощью пароля необходимо на исполнительном устройстве с помощью клавиш 0,1-9 ввести четырехзначный пароль и нажать клавишу «ENTER». Реакция оборудования а также действия лица работающего с идентификатором аналогичные, как и в случаях работы с ключом ТМ. При вводе четырехзначного пароля (при снятии объекта с охраны) с изменением последней цифры на + либо -1 происходит снятие объекта с охраны с отправкой сообщения «снятие под принуждением». Пример: пароль 1010 с изменением последней цифры становится 1011 либо 1019.

 **Телефоны пульта центрального наблюдения 8700 313 22 49, 8700 915 08 72, 8701 543 73 14, 8/7212/ 56-40-26, 8/7212/56-22-31.**

**Директор ТОО «САЛЕРС Сигнал-Сервис» Ольхин Н.Г.**